Die aktuelle Labordatei "FRITZ.Box_5590_Fiber_Labor-xxxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
 - die Laborversion für Ihre FRITZ!Box
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Version	
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter fritz.com/fritz-labor

Neue Features:
- Überlastschaltung für intelligente Steckdosen: Die smarten Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 lassen sich nun beim Überschreiten einer definierten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausschalten
- Routine mit mehreren Auslösern einstellbar: Anwender können für Routinen eine Wenn-Dann-Verknüpfung mit mehreren Auslösern definieren, sodass die Routine durch verschiedene Smart-Home-Geräte gestartet wird
- SOS-Ruf: Bis zu vier Notfallkontakte werden im Notfall automatisch nacheinander angerufen
- Die Softkeys des F!Fons lassem sich als konfigurierbare Schnellwahltasten (Rufnummer oder Funktion) verwenden
- DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.40
------------------------------------------------------------
Dieses FRITZ!-Labor bietet einen ersten Ausblick auf das kommende FRITZ!OS 8.50 und lädt ein, neue Funktionen vorab zu testen und Feedback zu liefern. Das Labor legt den Grundstein für neue MyFRITZ!App-Funktionen und optimiert die branchenführende Sicherheitsarchitektur der FRITZ!-Produkte. Darüber hinaus wird der FRITZ!Box-Wechsel vereinfacht, es gibt Neuerungen bei Smart Home, Kindersicherung und Telefonie sowie praktische Komfortverbesserungen im Alltag. In den kommenden Monaten werden weitere FRITZ!Box-Modelle aufgenommen und zusätzliche Funktionen ergänzt – darunter die FRITZ!Box 5690 Pro mit Matter-Bridge-Funktion für mehr Smart-Home-Optionen.
------------------------------------------------------------

## Internet:
- **TOP** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden

## DECT:
- **TOP** Neuer "Einfacher Modus" für das FRITZ!Fon bringt vereinfachte Bedienung und einen SOS-Ruf

## Smart Home:
- **TOP** Smart-Home-Routinen unterstützen ab sofort mehrere Auslöser
- **TOP** Überlastschaltung für intelligente Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210

# Neue Funktionen in FRITZ!OS

## Internet:
- **NEU** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden

## DECT:
- **NEU** Der SOS-Ruf ist Teil des einfachen Modus und ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden
- **NEU** Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung insbesondere für weniger technikaffine Nutzer erheblich
- **NEU** Softkeys als Schnellwahltasten: im einfachen Modus können die Softkeys als Schnellwahltasten für Rufnummern oder Funktionen genutzt werden

## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion "Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Häufig genutzte Smart-Home-Abläufe wie "Haus verlassen", "Nach Hause kommen" oder "Urlaub" können mit wenigen Klicks automatisiert und unter anderem mit Zonen (Geofences), die zuvor in der FRITZ!App Smart Home eingerichtet wurden, ausgelöst werden
- **NEU** Smart-Home-Routinen unterstützen Wenn-Dann-Verknüpfungen mit mehreren Auslösern – wie etwa auf dem Smartphone definierte Zonen. Dadurch startet eine Routine erst, wenn der letzte Bewohner mit seinem Smartphone das Haus verlassen hat

# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS

## Internet:
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Änderung** Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung

## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden

## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden

## Heimnetz:
- **Behoben** Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Änderung** Das DNS-Suffix "fritz.box" wird in den Voreinstellungen nicht mehr per DHCP an Heimnetzgeräte verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nicht mehr automatisch mit der Endung "fritz.box". Die vorherige Art der Verteilung kann unter "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Netzwerkeinstellungen > IPv4 > DHCP" aktiviert werden


## Speicher/NAS:
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
- **Verbesserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt

## System:
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte

------------------------------------------------------------

Verbesserungen innerhalb der FRITZ!OS Labor Versionen

------------------------------------------------------------

# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor -135583

## Internet:
- **Behoben** Beim Konfigurationsimport wurden unter Umständen Kommentare nicht ignoriert
- **Behoben** Konfiguration einer WireGuard®-Verbindung war nicht möglich, wenn schon eine WireGuard®-Verbindung mit "gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" eingerichtet war

------------------------------------------------------------


# Initiale Version FRITZ!OS -1355235

------------------------------------------------------------


Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
======================================

Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich fritz.com/fritz-labor gibt es 
in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box drei zusätzliche Feedbackfunktionen,
deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können. 

1) WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients
2) VoIP-Feedback =>> Telefonie/Eigene Rufnummern/Sprachübertragung - Spalte Sonstiges: Feedback-Symbol hinter dem Telefonat


Hinweise zum Laborupdate: 
============================

Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, 
kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, 
übernimmt FRITZ! keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen

Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://fritz.com/fritz-labor/ abgeben können. 
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen

1)	Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.  
2)	Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". 

Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.


 Test der Labor-Version

 Wenn Ihre FRITZ!Box den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre 
 momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test 
 beginnen.

 1) Entpacken Sie die Datei fritzbox-yyyy-labor-xxxxx.zip
 2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box 
    durch. 
    - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
    - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
    - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
    - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und 
      diese selbst (FRITZ.Box_xxxx-0x.xx-xxxxx-Labor.image) ein.
 3) Die Firmware wird auf die FRITZ!Box übertragen. Anschließend 
    startet sich die FRITZ!Box neu.

 
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen

 Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version
 zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln.

_________________________________________________________

© FRITZ! GmbH 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende FRITZ! Firmware-Paket enthält Dateien, die unter 
verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter FRITZ!-
proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU 
General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD 
License). Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei 
"license.txt" (https://download.avm.de/fritzbox/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann 
schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@avm.de. 

FRITZ! räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses FRITZ! Firmware-
Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format 
überlassen wird.  Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine 
Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke 
verwendet werden darf (Sicherungskopie).
FRITZ! behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt 
werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den 
gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses FRITZ! Firmware-Paket 
insbesondere weder - vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger 
Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, 
  dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" 
  und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger 
  Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
_________________________________________________________

HKR 2026/07/30