Die aktuelle Labordatei "fritzbox-6690-Labor-xxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
 - die Laborversion für Ihre FRITZ!Box
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Version	
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter fritz.com/fritz-labor

Neue Features:
- Überlastschaltung für intelligente Steckdosen: Die smarten Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 lassen sich nun beim Überschreiten einer definierten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausschalten
- Routine mit mehreren Auslösern einstellbar: Anwender können für Routinen eine Wenn-Dann-Verknüpfung mit mehreren Auslösern definieren, sodass die Routine durch verschiedene Smart-Home-Geräte gestartet wird
- SOS-Ruf: Bis zu vier Notfallkontakte werden im Notfall automatisch nacheinander angerufen
- Die Softkeys des F!Fons lassem sich als konfigurierbare Schnellwahltasten (Rufnummer oder Funktion) verwenden
- DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.40
------------------------------------------------------------
Dieses FRITZ!-Labor bietet einen ersten Ausblick auf das kommende FRITZ!OS 8.50 und lädt ein, neue Funktionen vorab zu testen und Feedback zu liefern. Das Labor legt den Grundstein für neue MyFRITZ!App-Funktionen und optimiert die branchenführende Sicherheitsarchitektur der FRITZ!-Produkte. Darüber hinaus wird der FRITZ!Box-Wechsel vereinfacht, es gibt Neuerungen bei Smart Home, Kindersicherung und Telefonie sowie praktische Komfortverbesserungen im Alltag. In den kommenden Monaten werden weitere FRITZ!Box-Modelle aufgenommen und zusätzliche Funktionen ergänzt – darunter die FRITZ!Box 5690 Pro mit Matter-Bridge-Funktion für mehr Smart-Home-Optionen.

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.40

## Internet:
- **Neu** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden

## DECT:
- **NEU** Der SOS-Ruf ist Teil des einfachen Modus und ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- **NEU** Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Anpassungen adressieren vor allem die Einschränkungen älterer Menschen (Barrierefreiheit) und legen ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von weniger technikaffinen Nutzern
- **NEU** Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann

## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion „Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Die Wenn-Dann-Verknüpfung einer Routine kann mit mehreren Auslösern erstellt werden

------------------------------------------------------------
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40

## Internet:
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet), sowie allgemein router.local und gateway.local
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- **Verbesserung** Überarbeitete Warnmeldungen beim Anlegen potenziell gefährlicher Portfreigaben
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
- **Behoben** Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- **Änderung** Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung

## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden

## Mesh:
- **Verbesserung** Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche lassen sich ein oder mehrere FRITZ!-Produkte für Mesh aktivieren, ohne dass eine Taste an der FRITZ!Box gedrückt werden muss

## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden

## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Behoben** Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt
- **Änderung** Das DNS-Suffix 'fritz.box' wird in den Voreinstellungen nicht mehr an Heimnetzgeräte per DHCP verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nun nicht mehr automatisch mit der Endnung 'fritz.box'. Das vorherige Verhalten lässt sich unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen -> IPv4 -> DHCP aktivieren, sofern benötigt

## Speicher/NAS:
- **Verbeserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht

## System:
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- **Verbesserung** Mehr Flexibilität bei der Wahl des FRITZ!Box-Namens (UTF-8)
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
------------------------------------------------------------
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.40
------------------------------------------------------------
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-135493

## Internet:
- **Behoben** Beim Konfigurationsimport wurden unter Umständen Kommentare nicht ignoriert
- **Behoben** Konfiguration einer WireGuard®-Verbindung war nicht möglich, wenn schon eine WireGuard®-Verbindung mit "gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" eingerichtet war

------------------------------------------------------------
## Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-135109

## Internet:
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt

# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-135109

## WLAN:
- **Behoben** Änderung des WLAN-Netzwerkschlüssels für den primären WLAN-Zugang (AP) wurde vom WLAN-Treiber nicht übernommen

------------------------------------------------------------
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-134929

## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor wurden u. U. keine Werte für den Downstream insgesamt angezeigt
- **Behoben** Interoperabilität war an bestimmten Anschlüssen eingeschränkt

## WLAN:
- **Behoben** Fehlerhafte grafische Darstellungen auf der Hauptseite im Repeater-Modus

------------------------------------------------------------
Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
======================================

Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich fritz.com/fritz-labor gibt es in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box drei zusätzliche Feedbackfunktionen, deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können. 

1) WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients
2) VoIP-Feedback =>> Telefonie/Eigene Rufnummern/Sprachübertragung - Spalte Sonstiges: Feedback-Symbol hinter dem Telefonat


Hinweise zum Laborupdate: 
============================

Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt FRITZ! keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen

Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://fritz.com/fritz-labor/ abgeben können. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen

1)	Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.  
2)	Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". 

Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.


Test der Labor-Version

 Wenn Ihre FRITZ!Box den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test beginnen.

1) Entpacken Sie die Datei fritzbox-yyyy-LabBETA-xxxxx.zip
2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box durch. 
   - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
   - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
   - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
   - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und 
      diese selbst (FRITZ.Box_xxxx-0x.xx-xxxxx-Labor.image) ein.
 
3) Die Firmware wird auf die FRITZ!Box übertragen. Anschließend startet sich die FRITZ!Box neu.

Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen:
Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln.
________________________________________________________

© FRITZ! GmbH 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende FRITZ! Firmware-Paket enthält Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter FRITZ!-proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). 
Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei "license.txt" (https://download.avm.de/fritzbox/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@avm.de. 

FRITZ! räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses FRITZ! Firmware-Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format überlassen wird.  Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).
FRITZ! behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses FRITZ! Firmware-Paket insbesondere weder vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
_________________________________________________________
JFA20260812