Die aktuelle Labordatei "fritzbox-labor_7510-xxxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
 - die Laborversion für FRITZ!Box
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Versionen	
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter www.avm.de/Labor


Neue Features:
- Neuer Online-Monitor mit funktionalen Erweiterungen
- Vereinfachte Bedienung der Kindersicherung 
- Neue Upload-Freigaben - Teilen von Dateien so einfach wie nie
- Mehr Möglichkeiten im Smart Home
- Rückfrage, Halten und Makeln für Anrufe über die Mobilrufnummer
- Textbasierte Anruferansagen (Text-2-Speech) für den integrierten Anrufbeantworter


------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.20
------------------------------------------------------------

Dieses FRITZ! Labor enthält neue Funktionen frisch aus der Entwicklung und erlaubt heute schon einen Ausblick auf zukünftige FRITZ!OS-Funktionen des nächsten großen Updates. Es enthält zudem die jeweils neuesten Entwicklungsstände aus den Bereichen Sicherheit und Energieeffizienz.

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen im FRITZ!OS 8.20

## Internet:
- **NEU** Vereinfachte Benutzerführung auf den Seiten "Filter" (Kindersicherung) (mehr [1])
- **NEU** Online-Monitor zeigt die Netzwerkgeräte mit der höchsten Auslastung der Internetverbindung (Top-Verbraucher) (mehr [4])
- **NEU** Im Online-Monitor ist für die Anzeige der Auslastung der Internetverbindung neben dem Zeitraum von einem Tag oder zwei Monaten auch ein Intervall von 2 Wochen auswählbar (mehr [4])
- **NEU** Zusätzliche Anzeigeoption im Online-Monitor der Einzelgeräte für die Auslastung durch nicht explizit ausgewählte Geräte mit und ohne Datenerfassung (mehr [4])
- **Verbesserung** Automatische Übernahme der MTU-Size aus dem Mobilfunknetz für IPv4 und IPv6
- **Verbesserung** Geräteauswahl für die Anzeige und Datenerfassung im Online-Monitor vereinfacht
- **Verbesserung** Grafiken und Farben im Online-Monitor wurden überarbeitet
- **Verbesserung** In den Zugangsprofilen der Kindersicherung kann man jetzt auswählen, ob Netzwerkanwendungen gesperrt oder zugelassen werden
- **Verbesserung** Komplette Überarbeitung der Netzwerkeinstellungen
- **Verbesserung** Verlängerung der Online-Zeit für ein Netzwerkgerät mit beschränkter Online-Zeit um jeweils 45 Minuten jetzt auch direkt in der Kindersicherung
- **Verbesserung** Ticketanzahl zur Verlängerung der Online-Zeit für durch die Kindersicherung gesperrte Geräte wurde von 10 auf 12 erhöht
- **Verbesserung** Online-Monitor: Überarbeitete Darstellung in den Diagrammen für die Auslastung der Internetverbindung
- **Verbesserung** Wenn die Systemzeit nicht über die eingerichteten Zeitserver ermittelt werden kann, wird die Systemzeit von einem öffentlichen Zeitserver bezogen
- **Verbesserung** Performance-Verbesserung bei sehr vielen parallelen DNS-Anfragen
- **Änderung** Wenn VPN-Verbindungen aktiv sind, bei denen der gesamte Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung geroutet wird ("Full Tunnel"), wird das Gastnetz hiervon ausgenommen und über die normale Internetverbindung geroutet
- **Änderung** FRITZ!-Produkte im Heimnetz, z. B. FRITZ!Repeater, werden nicht mehr in der Kindersicherung und Priorisierung angeboten, sie haben immer unbeschränkten Internetzugang mit normaler Priorität
- **Änderung** Private IPv4-Adressen (RFC 1918) werden nicht mehr über MyFRITZ!Net (DNS) veröffentlicht, wenn eine öffentlich erreichbare IPv6-Adresse verfügbar ist

## WLAN:
- **Verbesserung** Stabilität im Mesh-Repeater-Modus angehoben
- **Verbesserung** Stabilität verbessert

## Mesh:
- **NEU** Automatische Erkennung des Gerätetyps (z. B. Smartphone, Computer oder Drucker) bei Geräten, die in der Mesh-Übersicht angezeigt werden

## Telefonie:
- **Verbesserung** Unterstützung von Halten, Rückfrage und Makeln bei Nutzung der Mobilrufnummer der SIM-Karte (VoLTE)
- **Verbesserung** Telefonverbindungen über die Mobilrufnummer der SIM-Karte werden in der VoIP-Qualitätsanzeige mit angezeigt
- **Verbesserung** Unterstützung von textbasierten Anruferansagen (Text-2-Speech) für den integrierten Anrufbeantworter
- **Verbesserung** Unterstützung für den Vodafone-IP-Anlagen-Anschluss
- **Verbesserung** Stabilität von Telefonaten erhöht

## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Fortsetzung von Podcasts nach Unterbrechung möglich

## Smart Home:
- **NEU** Mit FRITZ!Smart Control 440 können jetzt auch folgende Funktionen gesteuert werden: die Boost- und Frostschutz-Funktion für Heizkörperregler, die Farb- und Farbtemperatur für Lampen, die Aktivierung und Deaktivierung von Routinen und die Anzeige des QR-Codes für das WLAN (mehr [3])
- **NEU** Routinen können zusätzlich durch einen Telefonanruf, durch eine erreichte Soll-Temperatur oder durch die Boost- und Frostschutz-Aktivierung sowie durch wichtige Ereignisse der FRITZ!Box ausgelöst werden
- **NEU** Vorlagen und Routinen können verzögert ausgelöst werden 
- **NEU** Die vom FRITZ!Smart Energy 250 ausgelesenen Daten des Einspeisezählwerks werden über das Menü "Smart Home > Geräte und Gruppen" dargestellt
- **NEU** Auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche des Mesh Masters kann die Anmeldung von Smart-Home-Geräten an einer anderen FRITZ!Box oder einem FRITZ!Smart Gateway gestartet werden

## Heimnetz:
- **NEU** EEE (Energy Efficient Ethernet) kann nun separat für jeden WAN-/LAN-Anschluss eingestellt werden

## Speicher/NAS:
- **NEU** Upload-Freigabe: Über fritz.nas kann ein Ordner geteilt werden, in dem Nutzer mit einem Freigabe-Link Inhalte hoch- und herunterladen können, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln (mehr [2])
- **Verbesserung** Verbesserte Interoperabilität zu FTP-Anwendungen (z. B. Filezilla) durch Unterstützung des MFMT-Kommandos
- **Verbesserung** Vereinfachte Erstellung von Freigabelinks

## System:
- **NEU** Push-Service-Mails für Anmeldungen von Apps an der FRITZ!Box
- **Verbesserung** Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert
- **Verbesserung** Einrichtung der "Kennwort vergessen"-Funktion des Push Services ist jetzt mit frei wählbarem Empfänger möglich
- **Verbesserung** Mit "Diagnose > Funktion" werden die Dienste für das Network Time Protocol geprüft und bei Fehlern entsprechende Hinweise angezeigt
- **Verbesserung** Seiten der Update-Funktionen unter "System > Update" wurden überarbeitet
- **Verbesserung** Funktionsdiagnose wurde um einen Hinweis erweitert, wenn der Zugriff für Apps in den Heimnetzfreigaben deaktiviert ist
- **Verbesserung** Die Seite "Diagnose > Funktion" zeigt jetzt Hinweise bei Problemen mit der Zeitsynchronisation per NTP an
- **Verbesserung** Erweiterung der Funktions-Diagnose um einen Hinweis bei deaktiviertem TR-064
- **Verbesserung** Die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Abmeldung von bestimmten Seiten der Benutzerobfläche wurde reduziert
- **Verbesserung** E-Mails des Push Service unterscheiden jetzt klar zwischen Funktions- und Sicherheitsdiagnose durch spezifische Betreffzeilen, angepasste E-Mail-Texte und Dateinamen
- **Verbesserung** Änderungen an der LED-Helligkeit sind deutlicher sichtbar

------------------------------------------------------------
[1] Vereinfachte Bedienung der Kindersicherung

Mit der ersten Version des FRITZ! Labors erhält die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eine Reihe praktischer Optimierungen. 
Die zumindest bei Eltern beliebte Kindersicherung zeigt nun die Zugangsprofile sowie die zugehörigen Geräte übersichtlich auf einer Seite an. Die Tickets für die Online-Zeit sind über einen eigenen Tab besser auffindbar und wurden von 10 auf 12 erhöht. Damit wird die Verwaltung der familiären Internetnutzung noch einfacher und intuitiver. 
Mit FRITZ!OS 8 wurde der Online-Monitor vorgestellt, der nun ebenfalls Detailverbesserungen erhalten hat. So wurden die Linien-Grafiken für eine noch übersichtlichere Darstellung farblich optimiert und ein besser lesbarer Tooltipp gibt den Anwendern mehr Informationen zum Online-Monitor.

------------------------------------------------------------
[2] Neue Upload-Freigaben - Teilen von Dateien so einfach wie nie

Mit der neuen Upload-Freigabe über FRITZ!NAS wird das Teilen von Dateien so einfach wie nie: Nutzer können einen Ordner per Freigabe-Link zugänglich machen, sodass andere direkt Inhalte hoch- und herunterladen können - perfekt zum Sammeln gemeinsamer Fotos oder Dokumente. 
Dank der neuen Funktion entfällt die bisher notwendige Einrichtung eines eigenen FRITZ!Box-Benutzers mit speziellen Schreibrechten - stattdessen genügt ein einziger Link, um den sicheren Dateiupload für Freunde und Familie zu ermöglichen. 

------------------------------------------------------------
[3] Mehr Möglichkeiten im Smart Home

Das Update bringt auch erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für den Mehrfachtaster FRITZ!Smart Control 440. Alle Funktionen, die bisher direkt am Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 302 einstellbar waren, lassen sich nun auch mit dem Taster regeln. Darüber hinaus bietet er umfassendere Optionen für die Lichtsteuerung. Neben dem Ein- und Ausschalten sowie Dimmen können jetzt auch Farb- und Farbtemperatureinstellungen vorgenommen werden. Zusätzlich lassen sich Routinen direkt über den FRITZ!Smart Control 440 aktivieren und deaktivieren. 
Routinen können außerdem durch einen Anruf, das Erreichen der Soll-Temperatur, die Aktivierung der Boost- oder Frostschutzfunktion sowie durch wichtige Ereignisse der FRITZ!Box ausgelöst werden. 
Für noch mehr Komfort in der WLAN-Verwaltung ist es nun möglich, nicht nur das Gast-WLAN, sondern auch das Haupt-WLAN über den FRITZ!Smart Control 440 ein- und auszuschalten. 

------------------------------------------------------------
[4] Neuer Online-Monitor mit funktionalen Erweiterungen

Der neue Online-Monitor zeigt, welche Netzwerkgeräte das Internet am intensivsten nutzen.  
Die Ansichten für die Auslastung "Insgesamt", die "Top-Verbraucher" und die Einzelgeräte erlauben das Eingrenzen auf bestimmte Zeitspannen. Die auswählbaren Zeiträume von 10 Minuten, einer Stunde, einem Tag und zwei Monaten wurde ergänzt um den Zeitraum der letzten zwei Wochen. 
Die Auswahl der Netzwerkgeräte, für die Auslastungsdaten erfasst bzw. angezeigt werden sollen, ist mit der neuen Version deutlich vereinfacht worden und kann jetzt komplett im Online-Monitor erfolgen.

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.24
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

----------------------
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-132251 innerhalb FRITZ!Labor
----------------------

## Internet:
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
- **Behoben** Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß

## WLAN:
- **Verbesserung** Stabilität angehoben
- **Behoben** Verminderte Datendurchsätze gegen Sony-PS4-Konsolen behoben

## System:
- **Verbesserung** Übersetzungen ergänzt
- **Behoben** Durch Änderungen am Zeitserver konnte es zu einem Neustart der FRITZ!Box kommen
- **Behoben** Nach Landeswechsel und Zeitzonenänderung wurden die Zeitstempel in der Benutzeroberfläche nicht aktualisiert


----------------------
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-130291
----------------------

## Internet:
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für DNS over TLS hinzugefügt
- **Verbesserung** Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet
- **Verbesserung** Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor
- **Verbesserung** Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert
- **Verbesserung** Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz
- **Verbesserung** Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration
- **Behoben** Die Option "Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz" war teilweise unwirksam
- **Behoben** In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen "Keine Beschränkung" angezeigt
- **Behoben** Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- **Behoben** Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt
- **Behoben** In den Verbindungsdetails des Online-Monitors wurde der Status der WAN-Verbindung manchmal als inaktiv angezeigt, obwohl eine aktive Internetverbindung bestand

## Telefonie:
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt

## Heimnetz:
- **Behoben** Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt
- **Behoben** In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde
- **Behoben** Namen von Heimnetzgeräten wurden unter Umständen falsch zugeordnet
- **Behoben** In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:...) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt

## System:
- **Verbesserung** Fehlerbehandlung bei der Updatesuche robuster
- **Verbesserung** Stabilität
- **Behoben** Bei sehr langsamer Internetanbindungen konnte es vorkommen, dass ein FRITZ!OS-Update über die Benutzeroberfläche vorzeitig abgebrochen wurde

----------------------
Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-130291
----------------------

initiale Labor-Version


------------------------------------------------------------
III. Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
======================================

Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich avm.de/fritz-labor gibt es 
in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box drei zusätzliche Feedbackfunktionen,
deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können. 

1) DSL-Feedback =>> Internet/DSL-Informationen/Feedback
2) WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients
3) VoIP-Feedback =>> Telefonie/Eigene Rufnummern/Sprachübertragung - Spalte Sonstiges: Feedback-Symbol hinter dem Telefonat


============================
IV. Hinweise zum Laborupdate: 
============================

Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, 
kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, 
übernimmt FRITZ! keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen

Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite www.avm.de/Labor abgeben können. 
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen

1)	Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.  
2)	Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der  Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.


 Test der Labor-Version

 Wenn Ihre FRITZ!Box den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre 
 momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test 
 beginnen.

 1) Entpacken Sie die Datei fritzbox-7510-labor-xxxxx.zip
 2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box 
    durch. 
    - wählen Sie in der Fußzeile "Ansicht: Erweitert" aus
    - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
    - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
    - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
    - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und 
      diese selbst (FRITZ.Box_7510-08.24-xxxxx-LabBETA.image) ein.
 3) Die Firmware wird auf die FRITZ!Box übertragen. Anschließend 
    startet sich die FRITZ!Box neu.

 
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen

 Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln oder die FRITZ!Box mit
 Hilfe des beiliegenden Windows-Programms "FRITZ.Box_7510-08.20-recover" (im Laborpaket enthalten) wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.

_________________________________________________________


© FRITZ! GmbH 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende FRITZ! Firmware-Paket enthält Dateien, die unter 
verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter FRITZ!-
proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU 
General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD 
License). Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei 
"license.txt" (https://download.avm.de/fritzbox/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann 
schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@avm.de. 

FRITZ! räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses FRITZ! 
Firmware-Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format 
überlassen wird.  Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine 
Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke 
verwendet werden darf (Sicherungskopie).
FRITZ! behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt 
werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den 
gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses FRITZ! Firmware-Paket 
insbesondere weder - vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger 
Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, 
  dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" 
  und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger 
  Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
_________________________________________________________
TVI 2026-05-11