Die aktuelle Labordatei "fritzbox-XXXX-Labor-xxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
 - die Laborversion für Ihre FRITZ!Box
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Version	
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter fritz.com/fritz-labor


Neue Features:
- DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden [1]
- Neue Priorisierungsfunktion sorgt automatisch für die beste Verbindung [2]
- Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen [3]
- Überlastschaltung wird für intelligente Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 unterstützt 
- Smart-Home-Routinen unterstützen ab sofort mehrere Auslöser
- Neuer "Einfacher Modus" für das FRITZ!Fon bringt vereinfachte Bedienung und einen SOS-Ruf

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.40
------------------------------------------------------------
Dieses FRITZ!-Labor bietet einen ersten Ausblick auf das kommende FRITZ!OS 8.50 und lädt ein, neue Funktionen vorab zu testen und Feedback zu liefern. Das Labor legt den Grundstein für neue MyFRITZ!App-Funktionen und optimiert die branchenführende Sicherheitsarchitektur der FRITZ!-Produkte. Darüber hinaus wird der FRITZ!Box-Wechsel vereinfacht, es gibt Neuerungen bei Smart Home, Kindersicherung und Telefonie sowie praktische Komfortverbesserungen im Alltag. In den kommenden Monaten werden weitere FRITZ!Box-Modelle aufgenommen und zusätzliche Funktionen ergänzt – darunter die FRITZ!Box 5690 Pro mit Matter-Bridge-Funktion für mehr Smart-Home-Optionen.

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.40

## Internet:
- **TOP** Neue Priorisierungsfunktion sorgt automatisch für die beste Verbindung
- **NEU** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden
- **NEU** Neuer Einrichtungsassistent für einen vereinfachter Wechsel von DSL auf Glasfaser bei dem selben Anbieter
- **NEU** Automatische Erkennung und Priorisierung von Videokonferenzen und ähnlich echtzeitrelevanter Kommunikation

## DECT:
- **NEU** Der SOS-Ruf ist Teil des einfachen Modus und ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- **NEU** Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Anpassungen adressieren vor allem die Einschränkungen älterer Menschen (Barrierefreiheit) und legen ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von weniger technikaffinen Nutzern
- **NEU** Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann

## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion „Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Die Wenn-Dann-Verknüpfung einer Routine kann mit mehreren Auslösern erstellt werden

------------------------------------------------------------
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40

## Internet:
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtenverlusten
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet), sowie allgemein router.local und gateway.local
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- **Verbesserung** Überarbeitete Warnmeldungen beim Anlegen potenziell gefährlicher Portfreigaben
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
- **Behoben** Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war

## WLAN:
- **Behoben** Nach Deaktivierung des 5-GHz-Bandes auf dem Mesh Master sendete der im Repeater-Betrieb unter Umständen nicht
- **Behoben** Anzeige für den Energieverbrauch bei reduzierter Sendeleistung korrigiert

## Mesh:
- **Verbesserung** Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche lassen sich ein oder mehrere FRITZ!-Produkte für Mesh aktivieren, ohne dass eine Taste an der FRITZ!Box gedrückt werden muss

## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden

## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
- **Verbesserung** Schnellere Audioverbindung von DECT-Telefone mit der Einstellung „HD bevorzugt“ zu anderen HD-Telefonen


## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Änderung** Das DNS-Suffix 'fritz.box' wird in den Voreinstellungen nicht mehr an Heimnetzgeräte per DHCP verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nun nicht mehr automatisch mit der Endnung 'fritz.box'. Das vorherige Verhalten lässt sich unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen -> IPv4 -> DHCP aktivieren, sofern benötigt
- **Behoben** Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt

## Speicher/NAS:
- **Verbeserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht

## System:
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- **Verbesserung** Mehr Flexibilität bei der Wahl des FRITZ!Box-Namens (UTF-8)
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet

[1]FRITZ!OS DNS-Filter stoppt unerwünschte Inhalte

Mit FRITZ!OS 8.40 ist es möglich, den Zugriff von Heimnetzgeräten wie Smartphones oder Computern auf bestimmte Internetadressen (sogenannte Domains) zu blockieren. Dazu unterstützt die FRITZ!Box gängige Standards, um Listen mit unerwünschten Domainnamen einzulesen und zu verarbeiten. Anwender können auch auf öffentlich verfügbare DNS-Filterlisten zurückgreifen, um beispielsweise Werbung, Tracker und Malware auszufiltern.

Die individuelle Einrichtung erfolgt einfach über die Benutzeroberfläche fritz.box unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Netzwerkeinstellungen ändern > DNS-Filter. Filterlisten können hinzugefügt und periodisch oder manuell aktualisiert werden, was zu einem sichereren Internetzugang beiträgt. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe auf der betreffenden Seite (https://fritzhelp.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7590-AX/avm/026p1/hilfe_netzwerk_dns_filterlisten). Die Filterung wirkt auf alle Heimnetzgeräte, sofern sie die IP-Einstellung von der FRITZ!Box übernehmen. Dies ist in der Regel der Fall. Ausnahmen können bei Bedarf konfiguriert werden.

[2] Neue Priorisierungsfunktion sorgt automatisch für die beste Verbindung, wenn es besonders drauf ankommt

Mit dem neuen FRITZ!OS kommen Erweiterungen für noch stabilere und schnellere Verbindungen hinzu, die insbesondere bei echtzeitrelevanter Kommunikation wie beispielsweise Videokonferenzen oder Gaming zum Tragen kommen. Hier erfolgt die Erkennung und entsprechende Priorisierung komplett automatisch. Läuft gerade eine solche Kommunikation, wird die Priorisierung in der Benutzeroberfläche am Netzwerkgerät angezeigt. Auch bis zu 24 Stunden später kann man diese noch auf der Detailseite nachvollziehen.

Darüber hinaus werden alle Priorisierungseinstellungen jetzt auch in Richtung des Heimnetzes unterstützt.

Diese Erweiterungen für die Priorisierung stehen aktuell für eine Reihe ausgewählter FRITZ!Box-Modelle zur Verfügung und werden in den kommenden Wochen noch um weitere Geräte ergänzt.

[3]Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen

Mit dem neuen Feature „Smart Check“ zeigt die MyFRITZ!App ihren Nutzerinnen und Nutzern jetzt proaktiv den aktuellen Zustand ihrer FRITZ!Box direkt auf dem Startbildschirm an. In den Kategorien F!OS, Smart Home, Telefonie, USB, Heimnetz, Internet, WLAN, LAN und Sicherheit erhalten sie hilfreiche Empfehlungen, Hinweise und Warnungen – jeweils mit konkreten Hilfestellungen zur schnellen Umsetzung. So behalten Anwender den Überblick über ihr Heimnetz und können mit wenigen Schritten für optimale Leistung und Sicherheit sorgen (ab iOS: MyFRITZ!App 2.16.0, Android: MyFRITZ!App 2.29.0.). Zugang zur MyFRITZ!App Beta für iOS (https://fritz.com/pages/fritz-labor-fuer-ios) und Android (https://fritz.com/pages/fritz-labor-fuer-android). 

------------------------------------------------------------
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.40
------------------------------------------------------------
Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-136163

## WLAN:
- **Verbesserung** Stabilität angehoben

Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-135961

## Internet:
- **Behoben** Unter Umständen wurde nach Aktivierung des DNS-Filters eine falsche Fehlermeldung zu nicht ausreichendem Speicher ausgegeben

## WLAN:
- **Verbesserung** Stabilität angehoben

Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-135758

## WLAN:
- **Behoben** Einstellung der WLAN-Sendeleistung ohne Funktion
- **Verbesserung** Stabilität angehoben 

## DECT:
- **Behoben** Bei aktiver erweiterter Sicherheit konnten sich einige Gigaset-Telefone nach Ausschalten nicht wieder mit der FRITZ!Box verbinden

Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-135520

## Internet:
- **Behoben** Bein Konfigurationsimport wurden unter Umständen Kommentare nicht ignoriert
- **Behoben** Konfiguration einer Wireguard-Verbindung war nicht möglich, wenn schon eine WireGuard-Verbindung mit "gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" eingerichtet war

# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-135136

## WLAN:
- **Behoben** Option "WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12/13 (2,4-GHz-Frequenzband)" wurde invertiert interpretiert
- **Behoben** Änderung des WLAN-Netzwerkschlüssels für den primären WLAN-Zugang (AP) wurde vom WLAN-Treiber nicht übernommen

# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-134899

## Internet: 
- **Behoben** Anzeige der Geschwindigkeit des Breitbandanschlusses wurde in der falschen Einheit angezeigt

## WLAN:
- **Behoben** Fehlerhafte grafische Darstellungen auf der Hauptseite im Repeater-Modus
- **Verbesserung** Stabilität angehoben 

# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-134736

## Telefonie:
- **Änderung** Netzanpassung Telefonie Deutsche Telekom

# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-134416

## Internet:
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war

## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden

## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung

## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert

## System:
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet

# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-133037

## System:
- **Verbesserung** Mehr Flexibilität bei der Wahl des FRITZ!Box-Namens (UTF-8)
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
======================================

Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich fritz.com/fritz-labor gibt es in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box drei zusätzliche Feedbackfunktionen, deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können. 

1) WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients
2) VoIP-Feedback =>> Telefonie/Eigene Rufnummern/Sprachübertragung - Spalte Sonstiges: Feedback-Symbol hinter dem Telefonat


Hinweise zum Laborupdate: 
============================

Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt FRITZ! keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen

Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://fritz.com/fritz-labor abgeben können. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen

1)	Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.  
2)	Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". 

Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.


Test der Labor-Version

 Wenn Ihre FRITZ!Box den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test beginnen.

1) Entpacken Sie die Datei fritzbox-yyyy-LabBETA-xxxxx.zip
2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box durch. 
   - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
   - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
   - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
   - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und 
      diese selbst (FRITZ.Box_xxxx-0x.xx-xxxxx-LabBETA.image) ein.
 
3) Die Firmware wird auf die FRITZ!Box übertragen. Anschließend startet sich die FRITZ!Box neu.

 
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen

 Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln oder die FRITZ!Box mit Hilfe des beiliegenden Windows-Programms "*recover.exe" (im Laborpaket enthalten) wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.

_________________________________________________________

© FRITZ! GmbH 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende FRITZ! Firmware-Paket enthält Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter FRITZ!-proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). 
Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei "license.txt" (https://download.avm.de/fritzbox/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@avm.de. 

FRITZ! räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses FRITZ! Firmware-Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format überlassen wird.  Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).
FRITZ! behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses FRITZ! Firmware-Paket insbesondere weder vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
_________________________________________________________
AZI 02092026