Die aktuelle Labordatei "fritzbox-XXXX-Labor-xxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
 - die Laborversion für Ihre FRITZ!Box
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Version	
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter fritz.com/fritz-labor


Neue Features: - Der neue Online-Monitor zeigt die Internetnutzung der Top-Verbraucher und ausgewählter Heimnetzgeräte übersichtlich grafisch an
- Mesh-Optimierung - für höhere Stabilität und besseren Datendurchsatz wählen FRITZ!Repeater selbständig die optimale Verbindung im Mesh 
- Mehr Möglichkeiten im Smart-Home für das Auslösen von Routinen und zahlreiche weitere interessante Neuigkeiten
- Die neue, einfach benutzbare FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das Teilen eines Datei-Ordners, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln und teilen
- Vereinfachte Benutzerführung bei der Kindersicherung - Zugangsprofile und ihre zugehörigen Heimnetzgeräte werden jetzt übersichtlich dargestellt
- Schutz vor Ausfall der Internetverbindung: FRITZ! Failsafe wechselt automatisch auf eine Ersatzverbindung, z.B. Mobilfunk
- Energieverbrauch der FRITZ!Box senken mit EEE (Energy Efficient Ethernet). Nun separat einstellbar für den WAN- oder die LAN-Anschlüsse

------------------------------------------------------------
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.20
------------------------------------------------------------
Dieses FRITZ! Labor enthält neue Funktionen frisch aus der Entwicklung und erlaubt heute schon einen Ausblick auf zukünftige FRITZ!OS-Funktionen des nächsten großen Updates. Es enthält zudem die jeweils neuesten Entwicklungsstände aus den Bereichen Sicherheit und Energieeffizienz.
Im Auftakt startet das Labor mit erweiterten Steuerungsmöglichkeiten im Heimnetz, erhöhtem Ausfallschutz der Internetverbindung und Optierungen im Smart Home. Zum ersten Mal bietet dieses FRITZ! Labor den Mesh-Repeater-Modus für die FRITZ!Box 7590 AX an. Damit kann die Box noch flexibler in das Heimnetz integriert und drahtlos für eine verbesserte WLAN-Abdeckung genutzt werden. In den nächsten Monaten wird das FRITZ! Labor um zusätzliche Funktionen und Verbesserungen in vielen Bereichen ergänzt und für weitere FRITZ!Box-Modelle zur Verfügung gestellt.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
## Internet: 
- **NEU** FRITZ!Box bleibt über den neuen Internet-Ausfallschutz immer online: fällt die Internetverbindung aus, wird eine alternative Internetverbindung über ein Zugangsgerät hergestellt, z. B. über Mobilfunk mit FRITZ!Box 6820 LTE oder USB-Mobilfunk-Sticks [1]
- **NEU** Anzeige der Netzwerkgeräte mit der höchsten Auslastung der Internetverbindung im Online-Monitor (Top-Verbraucher) [6]
- **NEU** Der Online-Monitor für "Einzelne Geräte" zeigt zusätzlich die Gesamtauslastung von Geräten, die nicht einzeln ausgewählt wurden
- **NEU** Vereinfachte Benutzerführung auf den Seiten "Filter" (Kindersicherung) [2]
- **Verbesserung** Im Online-Monitor ist für die Anzeige der Auslastung der Internetverbindung neben dem Zeitraum von einem Tag oder zwei Monaten auch ein Intervall von 2 Wochen auswählbar
- **Verbesserung** Geräteauswahl für die Anzeige und Datenerfassung im Online-Monitor vereinfacht
- **Verbesserung** Grafiken und Farben im Online-Monitor wurden überarbeitet
- **Verbesserung** Online-Monitor: Überarbeitete Darstellung in den Diagrammen für die Auslastung der Internetverbindung
- **Verbesserung** Stabilität bei vielen gleichzeitigen Anfragen an Internetdienste erhöht
- **Verbesserung** Bei der Priorisierung der Netzwerkanwendung "Surfen" wird Port 443 (HTTPS, QUIC) berücksichtigt 
- **Verbesserung** In den Zugangsprofilen der Kindersicherung kann man jetzt auswählen, ob Netzwerkanwendungen gesperrt oder zugelassen werden
- **Verbesserung** Ticketanzahl zur Verlängerung der Online-Zeit für durch die Kindersicherung gesperrte Geräte wurde von 10 auf 12 erhöht
- **Verbesserung** In der Kindersicherung kann eine beschränkte Online-Zeit für ein Netzwerkgerät jetzt auch einfach um 45 Minuten verlängert werden 
- **Verbesserung** Interoperabilität verbessert in Zusammenhang mit ICMP v4 Fehlerbehadlung an MAP-T-Anschlüssen

## WLAN: 
- **NEU** Betriebsart Mesh-Repeater: FRITZ!Box 7590 AX als Mesh-Repeater verwenden, z. B. nach Erneuerung der FRITZ!Box am Anschluss [4]

## Mesh: 
- **NEU** Automatische Erkennung des Gerätetyps (z. B. Smartphone, Computer oder Drucker) bei Geräten, die in der Mesh-Übersicht angezeigt werden
- **NEU** Intelligente Vernetzung: FRITZ!-Produkte im Mesh bewerten und optimieren die Verbindung untereinander
- **NEU** Vereinfachte Anmeldung an Mesh Repeatern über die Mesh-Übersicht des Mesh Masters

## Telefonie:
- **NEU** Für den integrierten Anrufbeantworter können die Anruferansagen nun auch als Text eingegeben werden (Text-zu-Sprache)
- **Verbesserung** Unterstützung für den Vodafone-IP-Anlagen-Anschluss

## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Podcasts können nach Unterbrechung auch nach längerer Zeit automatisch an der letzten Stelle fortgesetzt werden
- **Verbesserung** Überarbeitung von Menüfolgen und Dialogen in der FRITZ!Fon-Benutzeroberfläche 

## Heimnetz: 
- **NEU** Energiesparen im Heimnetz: EEE (Energy Efficient Ethernet) kann nun separat für jeden WAN-/LAN-Anschluss eingestellt werden
- **Verbesserung** Komplette Überarbeitung der Netzwerkeinstellungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

## Smart Home
- **NEU** Auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche des Mesh Masters kann die Anmeldung von Smart-Home-Geräten an einer anderen FRITZ!Box oder einem FRITZ!Smart Gateway gestartet werden
- **NEU** Die vom FRITZ!Smart Energy 250 ausgelesenen Daten des Einspeisezählwerks werden über das Menü "Smart Home > Geräte und Gruppen" dargestellt
- **NEU** Mit FRITZ!Smart Control 440 können jetzt auch folgende Funktionen gesteuert werden: die Boost- und Frostschutz-Funktion für Heizkörperregler, die Farb- und Farbtemperatur für Lampen, die Aktivierung und Deaktivierung von Routinen und die Anzeige des QR-Codes für das WLAN [5]
- **NEU** Routinen können zusätzlich durch einen Telefonanruf, durch eine erreichte Soll-Temperatur oder durch die Boost- und Frostschutz-Aktivierung sowie durch wichtige Ereignisse der FRITZ!Box ausgelöst werden
- **NEU** Vorlagen und Routinen können verzögert ausgelöst werden
- **Verbesserung** Die Zeitschaltung für den Heizkörperregler kann deaktiviert werden, ohne dass der eingerichtete Zeitplan verloren geht
- **Verbesserung** Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten von Zigbee-Geräten werden im Heimnetz angezeigt und können für die Automatisierung genutzt werden  
- **Verbesserung** Rollläden können jetzt auch in Gruppen zusammengefasst werden
- **Verbesserung** Verbesserung - Farb- und Helligkeitsübergänge bei der Steuerung von Zigbee-Lampen wurden optimiert

## Speicher/NAS: 
- **NEU** Upload-Freigabe: Über fritz.nas kann ein Ordner geteilt werden, in dem Nutzer mit einem Freigabe-Link Inhalte hoch- und herunterladen können, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln [3]
- **Verbesserung** Verbesserte Interoperabilität zu FTP-Anwendungen (z. B. Filezilla) durch Unterstützung des MFMT-Kommandos
- **Verbesserung** Vereinfachte Erstellung von Freigabe-Links für den Zugriff auf Dateien, die in FRITZ!NAS gespeichert sind

## Sicherheit:
- **Verbesserung** Benachrichtigung zu Anmeldungen von FRITZ!Apps jetzt auch über Push Mail

## System:
- **Verbesserung** Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert
- **Verbesserung** Die Seite "Diagnose > Funktion" zeigt jetzt Hinweise bei Problemen mit der Zeitsynchronisation per NTP an
- **Verbesserung** Bei Ausfall der konfigurierten/provisionierten Zeitserver wird automatisch auf öffentliche Server ausgewichen
- **Verbesserung** Einrichtung der "Kennwort vergessen"-Funktion des Push Services ist jetzt mit frei wählbarem Empfänger möglich
- **Verbesserung** Funktionsdiagnose wurde um einen Hinweis erweitert, wenn der Zugriff für Apps (TR-064) in den Heimnetzfreigaben deaktiviert ist
- **Verbesserung** Seiten der Update-Funktionen unter "System > Update" wurden überarbeitet
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Sichern bzw. Wiederherstellen von Einstellungen überarbeitet
- **Verbesserung** Warnung auf der Übersichtsseite bei Störungen des Push Service
- **Verbesserung** Der Energiemonitor zeigt nun die Leistungsaufnahme auf weiteren FRITZ!Box-Modellen an 
- **Verbesserung** E-Mails des Push Service unterscheiden jetzt klar zwischen Funktions- und Sicherheitsdiagnose durch spezifische Betreffzeilen, angepasste E-Mail-Texte und Dateinamen
- **Verbesserung** Unterstützung der Barrierefreiheit (gem. BFSGV) für FRITZ!Box, FRITZ!Mesh Set Master und FRITZ!Fon

## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Unterstützung der Ausführung von Service- und Steuerbefehlen im Mobilfunknetz (USSD over IMS)

------------------------------------------------------------
[1] FRITZ! Failsafe - Immer online mit dem neuen Ausfallschutz für die Internetverbindung Ihrer FRITZ!Box

Ausfallschutz neu definiert: 
Mit FRITZ! Failsafe - dem neuen Ausfallschutz der FRITZ!Box - bleiben FRITZ!Box-Anwender immer online. Sollte die Glasfaser, DSL- oder Kabelverbindung instabil sein oder ausfallen, stellt FRITZ! Failsafe die Internetanbindung des Heimnetzes über eine alternative Internetverbindung sicher. FRITZ! Failsafe nutzt dazu via Fallback eine Ersatzverbindung über ein der FRITZ!Box per WAN-, LAN- oder USB-Port als Reserve vorgeschaltetes Ausfallschutzgerät. Das kann eine weitere FRITZ!Box, ein USB-Mobilfunkstick oder ein Smartphone im USB-Tetheringmodus sein. Als Ausfallschutzgerät eignet sich dabei insbesondere eine FRITZ!Box für Mobilfunk - wie z.B. eine FRITZ!Box 6860 5G, 6850 5G, 6850 LTE oder 6820 LTE.

Dieses Feature ist ideal für alle, die auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen sind - sei es im Homeoffice oder in Ladengeschäften. Ob Videokonferenz oder Anbindung des Abrechnungssystems - mit FRITZ! Failsafe ist Ihre Internetverbindung sicher - ganz gleich ob ein Bagger oder ein Gewitter naht.

------------------------------------------------------------
[2] Vereinfachte Bedienung der Kindersicherung

Mit der ersten Version des FRITZ! Labors erhält die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eine Reihe praktischer Optimierungen. 
Die zumindest bei Eltern beliebte Kindersicherung zeigt nun die Zugangsprofile sowie die zugehörigen Geräte übersichtlich auf einer Seite an. Die Tickets für die Online-Zeit sind über einen eigenen Tab besser auffindbar und wurden von 10 auf 12 erhöht. Damit wird die Verwaltung der familiären Internetnutzung noch einfacher und intuitiver. 
Mit FRITZ!OS 8 wurde der Online-Monitor vorgestellt, der nun ebenfalls Detailverbesserungen erhalten hat. So wurden die Linien-Grafiken für eine noch übersichtlichere Darstellung farblich optimiert und ein besser lesbarer Tooltipp gibt den Anwendern mehr Informationen zum Online-Monitor.

------------------------------------------------------------
[3] Neue Upload-Freigaben - Teilen von Dateien so einfach wie nie

Mit der neuen Upload-Freigabe über FRITZ!NAS wird das Teilen von Dateien so einfach wie nie: Nutzer können einen Ordner per Freigabe-Link zugänglich machen, sodass andere direkt Inhalte hoch- und herunterladen können - perfekt zum Sammeln gemeinsamer Fotos oder Dokumente. 
Dank der neuen Funktion entfällt die bisher notwendige Einrichtung eines eigenen FRITZ!Box-Benutzers mit speziellen Schreibrechten - stattdessen genügt ein einziger Link, um den sicheren Dateiupload für Freunde und Familie zu ermöglichen. 

------------------------------------------------------------
[4] 7590 AX erstmalig auch als Mesh Repeater über WLAN einsetzbar 

Sie können Ihre FRITZ!Box für den Betrieb als Mesh Repeater einrichten und per WLAN oder über ein Netzwerkkabel ins Mesh Ihrer FRITZ!Box mit Internetzugang (Mesh Master) einbinden, um die Reichweite Ihres Heimnetzes einfach und effizient zu erhöhen.

Die FRITZ!Box übernimmt als Mesh Repeater automatisch alle erforderlichen Einstellungen des Mesh Masters (z.B. WLAN-Zugangsdaten, Gastzugang, Zeitschaltung) und erstellt ein weiteres Funknetz, über das sich Ihre Geräte mit dem Heimnetz verbinden können. 
Zusätzlich können die im Mesh Master angelegten Rufnummern für den Mesh Repeater freigeschaltet und mit den dort eingerichteten Telefoniegeräten genutzt werden.
Maximal kann Wi-Fi 5 (5 GHz) und Wi-Fi 4 (2.4 GHz) für die Anbindung an den Mesh Master genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://fritz.com/service/mesh/faqs/fritzbox-als-mesh-repeater-einrichten/

------------------------------------------------------------
[5] Mehr Möglichkeiten im Smart Home

Das Update bringt auch erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für den Mehrfachtaster FRITZ!Smart Control 440. Alle Funktionen, die bisher direkt am Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 302 einstellbar waren, lassen sich nun auch mit dem Taster regeln. Darüber hinaus bietet er umfassendere Optionen für die Lichtsteuerung. Neben dem Ein- und Ausschalten sowie Dimmen können jetzt auch Farb- und Farbtemperatureinstellungen vorgenommen werden. Zusätzlich lassen sich Routinen direkt über den FRITZ!Smart Control 440 aktivieren und deaktivieren. 
Routinen können außerdem durch einen Anruf, das Erreichen der Soll-Temperatur, die Aktivierung der Boost- oder Frostschutzfunktion sowie durch wichtige Ereignisse der FRITZ!Box ausgelöst werden. 
Für noch mehr Komfort in der WLAN-Verwaltung ist es nun möglich, nicht nur das Gast-WLAN, sondern auch das Haupt-WLAN über den FRITZ!Smart Control 440 ein- und auszuschalten. 

------------------------------------------------------------
[6] Neuer Online-Monitor mit funktionalen Erweiterungen

Der neue Online-Monitor zeigt, welche Netzwerkgeräte das Internet am intensivsten nutzen.  
Die Ansichten für die Auslastung "Insgesamt", die "Top-Verbraucher" und die Einzelgeräte erlauben das Eingrenzen auf bestimmte Zeitspannen. Die auswählbaren Zeiträume von 10 Minuten, einer Stunde, einem Tag und zwei Monaten wurde ergänzt um den Zeitraum der letzten zwei Wochen. 
Die Auswahl der Netzwerkgeräte, für die Auslastungsdaten erfasst bzw. angezeigt werden sollen, ist mit der neuen Version deutlich vereinfacht worden und kann jetzt komplett im Online-Monitor erfolgen.

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.24 innerhalb FRITZ!Labor
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-131011

## Internet:
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden

## WLAN:
- **Behoben** Mögliche Probleme beim Anmelden von Wi-Fi-7-Geräten am Access Point mit 2,4 GHz
- **Behoben** WLAN-Access-Points waren nach Deaktivierung des MAC-Filters unter Umständen nicht aktiv

## System:
- **Verbesserung** Stabilität 

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-130896

## WLAN:
- **Behoben** Anzeige von Verbindungen mit MLO (Multi-Link Operation) bei Wi-Fi-7-Geräten
- **Verbesserung** Stabilität angehoben

## System:
- **Behoben** Durch Änderungen am Zeitserver konnte es zu einem Neustart der FRITZ!Box kommen
- **Behoben** Nach Landeswechsel und Zeitzonenänderung wurden die Zeitstempel in der Benutzeroberfläche nicht aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-130461


## WLAN:
- **Behoben** Beschränkung der Kanalbandbreite auf 80 MHz im 5-GHz-Band nach Neustart

## System:
- **Verbesserung** Übersetzungen ergänzt

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-130201


## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor wurde der Verbindungsstatus bei Mitbenutzung einer vorhandenen Internetverbindung fälschlicherweise als inaktiv markiert
- **Behoben** Online-Zähler blieb bei Verbindungen über Mobilfunk auf 0

## System:
- **Verbesserung** Stabilität
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-129934


## Internet:
- **Behoben** Bei aktivierter Paketbeschleunigung konnte es nach längerer Laufzeit zu Performance-Veränderungen kommen

## Heimnetz:
- **Behoben** in der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:...) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt

## Internet:
- **Behoben** Online-Zähler blieb bei Verbindungen über Mobilfunk auf 0

## WLAN:
- **Behoben** Verschiedene Anmeldeprobleme mit WLAN-Geräten

## System:
- **Verbesserung** Stabilität

## Mobilfunk:
- **Behoben** Anonyme eingehende Anrufe auf die Mobilrufnummer wurden uU. nicht signalisiert

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-129101


## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor war bei den Verbindungsdetails der Status der WAN-Verbindung unter Umständen trotz einer aktiven Internetverbindung inaktiv

## System:
- **Behoben** Aktualisierungen innerhalb einiger Seiten erfolgten nicht mehr automatisch

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-129020

## DSL:
- **Behoben** Mögliche Probleme beim Aufbau der PPPoE-Sitzung an problematischen DSL-Anschlüssen

## Internet:
- **Behoben** Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten
- **Behoben** Die Option "Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz" war teilweise unwirksam 
- **Behoben** Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt
- **Behoben** In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen "Keine Beschränkung" angezeigt
- **Verbesserung** Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet
- **Verbesserung** Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor
- **Verbesserung** Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert
- **Verbesserung** Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz
- **Verbesserung** Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für DNS over TLS hinzugefügt
- **Behoben** Anzeige der DNS-Server in den Verbindungsdetails des Online-Monitors war in bestimmten Szenarien nicht komplett
- **Verbesserung** Tooltips im Online-Monitor übersichtlicher durch Ausblenden von Einträgen mit 0 Mbit/s

## System:
- **Verbesserung** Stabilität

## WLAN:
- **Behoben** Inaktive WLANs wurden nicht auf der Übersichtsseite angezeigt
- **Behoben** Verschiedene Anmeldeprobleme mit WLAN-Geräten

## Telefonie:
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt

## Heimnetz:
- **Behoben** Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt
- **Behoben** In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde
- **Behoben** Namen von Heimnetzgeräten wurden unter Umständen falsch zugeordnet

## USB:
- **Behoben** Unter Umständen zeigte die Benutzeroberfläche eine leere Seite

------------------------------------------------------------


Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
======================================

Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich fritz.com/fritz-labor gibt es in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box drei zusätzliche Feedbackfunktionen, deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können. 

1) DSL-Feedback =>> Internet/DSL-Informationen/Feedback
2) WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients
3) VoIP-Feedback =>> Telefonie/Eigene Rufnummern/Sprachübertragung - Spalte Sonstiges: Feedback-Symbol hinter dem Telefonat


Hinweise zum Laborupdate: 
============================

Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt FRITZ! keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen

Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://fritz.com/fritz-labor abgeben können. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen

1)	Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.  
2)	Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". 

Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.


Test der Labor-Version

 Wenn Ihre FRITZ!Box den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test beginnen.

1) Entpacken Sie die Datei fritzbox-yyyy-LabBETA-xxxxx.zip
2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box durch. 
   - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
   - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
   - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
   - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und 
      diese selbst (FRITZ.Box_xxxx-0x.xx-xxxxx-LabBETA.image) ein.
 
3) Die Firmware wird auf die FRITZ!Box übertragen. Anschließend startet sich die FRITZ!Box neu.

 
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen

 Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln oder die FRITZ!Box mit Hilfe des beiliegenden Windows-Programms "*recover.exe" (im Laborpaket enthalten) wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.

_________________________________________________________

© FRITZ! GmbH 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende FRITZ! GmbH Firmware-Paket enthält Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter FRITZ!-proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). 
Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei "license.txt" (https://download.avm.de/fritzbox/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@fritz.com. 

FRITZ! GmbH räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses FRITZ! Firmware-Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format überlassen wird.  Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).
FRITZ! GmbH behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses FRITZ! GmbH Firmware-Paket insbesondere weder vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
_________________________________________________________
AZI 01042026