Hinweise zum Labor-Update:
==========================
Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt AVM keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen
Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://fritz.com/fritz-labor/ abgeben können. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen
1) Sie setzen bisher kein aktuelles FRITZ!OS für Ihren FRITZ!Repeater ein? Dann aktualisieren Sie zunächst FRITZ!OS auf die aktuelle Release-Version.
2) Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Version wieder auf die Release-Version wechseln wollen.

Test der Labor-Version
Wenn auf Ihrem FRITZ!Repeater die aktuelle FRITZ!OS-Version installiert ist und Ihre momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test beginnen.

1) Entpacken Sie die Datei "fritzrepeater-yyyy-labor-xxxxx.zip".
2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeater durch.
- Navigieren Sie im Menü links zu "System / Update".
- Wechseln Sie auf den Tab "FRITZ!OS-Datei".
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Datei und den Namen der Labor-Datei (FRITZ.Repeater_yyyy-xx.xx-xxxxx-Labor.image) ein.
3) Die Labor-Version wird auf den FRITZ!Repeater übertragen. Anschließend startet der FRITZ!Repeater neu.

Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen
Sie können jederzeit unter "System > Update > FRITZ!OS-Version" zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln 
oder das FRITZ!-Produkt mit Hilfe des beiliegenden Windows-Programms "recover.exe" (im Laborpaket enthalten) wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.

