Die aktuelle Labordatei "fritzrepeater-XXXX-Labor-xxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
 - die Laborversion für Ihre FRITZ!Box
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Version	
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter fritz.com/fritz-labor


Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.24
- NEU: Option Intelligente Vernetzung (1)
- NEU: Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern (2)
- Verbesserung: Bei Wechsel von Land und Sprache ist kein Neustart mehr nötig
- Korrekturen und Stabilitätsverbesserungen


(1) Intelligente Vernetzung
In einem Heimnetz, das aus einer FRITZ!Box und mehr als einem FRITZ!Repeater besteht, werden die WLAN-Verbindungen der Repeater bei Änderungen im Heimnetz oder bei einem Neustart eines Repeaters neu bewertet und optimiert. Beispiel: Es ist bereits ein FRITZ!Repeater in Benutzung. Ein zweiter FRITZ!Repeater wird in Betrieb genommen und ist direkt mit der FRITZ!Box verbunden. Anschließend wird er zum gewünschten Einsatzort umgesteckt. Die Repeater bewerten und entscheiden nun, ob der zusätzliche Repeater sich zum bestehenden Repeater verbindet oder sich weiterhin direkt mit der FRITZ!Box verbindet.
Vorraussetzung: FRITZ!Box und alle FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.20 oder neuer. 
Diese Option lässt sich in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menüpunkt Heimnetz->Mesh -> Mesh Einstellungen ausschalten.

(2) Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern
Wird von der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf die Benutzeroberfläche eines FRITZ!Repeaters im Mesh gewechselt, ist keine erneute Eingabe von Anmeldedaten notwendig (Single-Sign-On)
Vorraussetzung: FRITZ!Box und FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.20 oder neuer

--------------------------------------------------------------
Verbesserungen mit Laborversion -133123
Behoben - Problem behoben, durch das zeitweise kein Datenfluss vom FRITZ!Repeater zur FRITZ!Box möglich war


Verbesserungen mit Laborversion -132887

Behoben - Bei Verlust der 5 GHz WLAN-Verbindung wurde diese sporadisch nicht wieder hergestellt
Verbesserung - Stabilität verbessert


Verbesserungen mit Laborversion -132441

Behoben - Die Diagnosefunktion der Benutzeroberfläche konnte fälschlich eine fehlende Internetverbindung anzeigen
Behoben - Bei Verbindung mehrerer FRITZ!Repeater hintereinander wurde u.U. ein falscher Betriebsmodus eingestellt
Verbesserung - WLAN-Stabilität verbessert


Verbesserungen mit Laborversion -132118

Behoben - Kleinere Fehlerkorrekturen in der Benutzeroberfläche
Verbesserung - Stabilitätsverbesserung


Verbesserungen mit Laborversion -131589

Behoben - Unter "WLAN-Verbindung" in den Eigenschaften des Netzwerkgeräts wurden bei Geräten mit Wi-Fi 7 keine Verbindungen mit MLO angezeigt 
Verbesserung - Bei Nutzung von per LAN verbundenen Geräten mit Inkompatibilitäten zu EEE (Energy Efficient Ethernet) kann die Funktion auf der Supportseite der Benutzeroberfläche des Repeaters deaktiviert werden
Verbesserung - Stabilität verbessert



Verbesserungen mit Laborversion -131100

Behoben - Nach einem vorübergehenden Verlust der WLAN-Verbindung zum Router wurde u.U. die 5 GHz Verbindung nicht wieder aufgebaut
Behoben - Nach einem Neustart des Repeaters konnte die WLAN Kanalbandbreite im 5-GHz-Band auf 80 MHz beschränkt sein
Behoben - Bei Nutzung an einem Telekom Speedport Router wurde ein falsches Icon dargestellt
Behoben - Nach Landeswechsel und Zeitzonenänderung wurden die Zeitstempel in der Benutzeroberfläche nicht aktualisiert
Behoben - Übersetzungen korrigiert


Verbesserungen mit Laborversion -130554

Laboreinstieg

------------------------------------------------------------
Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
======================================

Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich fritz.com/fritz-labor gibt es in der Benutzeroberfläche Ihres FRITZ!Repeater eine zusätzliche Feedbackfunktionen, deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können. 

WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients


Hinweise zum Laborupdate: 
============================

Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt AVM keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen

Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://fritz.com/fritz-labor abgeben können. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen

1)	Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihren FRITZ!Repeater ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.  
2)	Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". 

Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.


Test der Labor-Version

 Wenn Ihr FRITZ!Repeater den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test beginnen.

1) Entpacken Sie die Datei fritzrepeater-yyyy-LabBETA-xxxxx.zip
2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeater durch. 
   - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
   - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
   - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
   - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und 
      diese selbst (FRITZ.Repeater_xxxx-0x.xx-xxxxx-Labor.image) ein.
 
3) Die Firmware wird auf den FRITZ!Repeater übertragen. Anschließend startet sich der FRITZ!Repeater neu.

 
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen

 Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln oder den FRITZ!Repeater mit Hilfe des beiliegenden Windows-Programms "*recover.exe" (im Laborpaket enthalten) wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.

_________________________________________________________

© FRITZ! GmBH 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende FRITZ! Firmware-Paket enthält Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter FRITZ!-proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). 
Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei "license.txt" (https://download.avm.de/fritzbox/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@avm.de. 

FRITZ räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses AVM Firmware-Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format überlassen wird.  Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).
FRITZ behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses AVM Firmware-Paket insbesondere weder vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
_________________________________________________________
KSH 290526