Die aktuelle Labordatei "fritzrepeater-XXXX-Labor-xxxx.zip" auf unserem Download-Server enthält
 - die Laborversion für Ihre FRITZ!Box
 - diese Datei "infolab.txt" mit wichtigen Informationen zu dieser Labor-Version	
 - Informationen, Feedbackmöglichkeiten und die Datei unter fritz.com/fritz-labor


Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.20
- NEU: Option Intelligente Vernetzung (1)
- NEU: Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern (2)
- Korrekturen und Stabilitätsverbesserungen


(1) Intelligente Vernetzung
In einem Heimnetz, das aus einer FRITZ!Box und mehr als einem FRITZ!Repeater besteht, werden die WLAN-Verbindungen der Repeater bei Änderungen im Heimnetz oder bei einem Neustart eines Repeaters neu bewertet und optimiert. Beispiel: Es ist bereits ein FRITZ!Repeater in Benutzung. Ein zweiter FRITZ!Repeater wird in Betrieb genommen und ist direkt mit der FRITZ!Box verbunden. Anschließend wird er zum gewünschten Einsatzort umgesteckt. Die Repeater bewerten und entscheiden nun, ob der zusätzliche Repeater sich zum bestehenden Repeater verbindet oder sich weiterhin direkt mit der FRITZ!Box verbindet.
Vorraussetzung: FRITZ!Box und alle FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.10. 
Diese Option lässt sich in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menüpunkt Heimnetz->Mesh -> Mesh Einstellungen ausschalten.

(2) Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern
Wird von der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf die Benutzeroberfläche eines FRITZ!Repeaters im Mesh gewechselt, ist keine erneute Eingabe von Anmeldedaten notwendig (Single-Sign-On)
Vorraussetzung: FRITZ!Box und FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.10.

--------------------------------------------------------------
Verbesserungen mit Laborversion -133438
- Behoben: Nach einer Radarerkennung wurde die 5 GHz Verbindung zum FRITZ!Box ggf. nur mit 20 MHz hergestellt

Verbesserungen mit Laborversion -133116
- Behoben: Nach einem kurzzeitigen Verlust der 2,4 GHz Verbindung wurde diese nicht zuverlässig wieder aufgebaut


Verbesserungen mit Laborversion -132708
- Bei WPS-Verbindung des Repeaters an einem Router eines anderen Herstellers wurde der WLAN-Name nicht zuverlässig übernommen
- Verbesserung: Stabilitätsverbesserung


Verbesserungen mit Laborversion -132250
- Behoben: Fehlerhafte Aufforderung zum Auslösen der 2-Faktor-Authentifizierung behoben
- Verbesserung: Stabiltätsverbesserung


Verbesserungen mit Laborversion -131832

Behoben - Bei manuell gesetztem Kanal im 5-GHz-Band wurde nicht immer mit der maximal möglichen Kanalbandbreite übertragen
Behoben - Verminderte Datendurchsätze gegen SONY-PS4-Konsolen behoben
Behoben - Nachdem ein Radar erkannt wurde, blieb die WLAN Kanalbreite u.U. dauerhaft auf 80 MHz begrenzt


Verbesserungen mit Laborversion -130933

Behoben - Nach einem Neustart des Repeaters konnte die WLAN Kanalbandbreite im 5-GHz-Band auf 80 MHz beschränkt sein
Behoben - Bei Nutzung an einem Telekom Speedport Router wurde ein falsches Icon dargestellt
Behoben - Nach Landeswechsel und Zeitzonenänderung wurden die Zeitstempel in der Benutzeroberfläche nicht aktualisiert
Behoben - Übersetzungen korrigiert


Verbesserungen mit Laborversion -130388

Verbesserung - Vereinfachte Einrichtung: Bei der Einrichtung internationaler Produkte ist kein Neustart nach Auswahl von Land und Sprache mehr nötig.

Behoben - Die Funktion "Neues FRITZ!OS suchen" war bei Nutzung an Routern anderer Hersteller ausgegraut
Behoben - Der Energiemonitor hat keine Werte oder einen Hinweis bei fehlender gültiger Uhrzeit gezeigt
Behoben - Anstatt des Modellnamens wurde auf der Übersicht-Seite für die Basis "FRITZ!Box" angezeigt
Behoben - Bei der WLAN Funktion "Crossband-Repeating" konnte es in seltenen Fällen zu einem ungewollten Wechsel des Funkbandes kommen


------------------------------------------------------------
Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
======================================

Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich fritz.com/fritz-labor gibt es in der Benutzeroberfläche Ihres FRITZ!Repeater eine zusätzliche Feedbackfunktionen, deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können. 

WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients


Hinweise zum Laborupdate: 
============================

Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt AVM keine Haftung.

Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen

Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://fritz.com/fritz-labor abgeben können. Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.

Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen

1)	Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihren FRITZ!Repeater ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.  
2)	Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung". 

Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.


Test der Labor-Version

 Wenn Ihr FRITZ!Repeater den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test beginnen.

1) Entpacken Sie die Datei fritzrepeater-yyyy-LabBETA-xxxxx.zip
2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeater durch. 
   - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
   - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
   - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
   - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und 
      diese selbst (FRITZ.Repeater_xxxx-0x.xx-xxxxx-Labor.image) ein.
 
3) Die Firmware wird auf den FRITZ!Repeater übertragen. Anschließend startet sich der FRITZ!Repeater neu.

 
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen

 Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln oder den FRITZ!Repeater mit Hilfe des beiliegenden Windows-Programms "*recover.exe" (im Laborpaket enthalten) wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.

_________________________________________________________

© FRITZ! GmBH 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende FRITZ! Firmware-Paket enthält Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter FRITZ!-proprietärer Lizenz oder unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). 
Einzelheiten zu verschiedenen Lizenzen enthält die Datei "license.txt" (https://download.avm.de/fritzbox/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich angefordert werden über fritzbox_info@avm.de. 

FRITZ räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses AVM Firmware-Paket zu nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format überlassen wird.  Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).
FRITZ behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den gesetzlich gestatteten Fällen darf dieses AVM Firmware-Paket insbesondere weder vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden, noch bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
_________________________________________________________
KSH 290526